Lists the available options for paced input/output functions.

public enum MccDaq.ScanOptions

Member | Hex Value
Default | 0x0
Ctr16Bit | 0x0
Background | 0x1
Continuous | 0x2
ExtClock | 0x4
ConvertData | 0x8
DtConnect | 0x10
ScaleData | 0x10
SingleIo | 0x20
DmaIo | 0x40
BlockIo | 0x60
WordXfer | 0x100
Ctr32Bit | 0x100
Simultaneous | 0x200
Ctr48Bit | 0x200
NoFilter | 0x400
ExtMemory | 0x800
BurstMode | 0x1000
NoTodInts | 0x2000
ExtTrigger | 0x4000
NoCalibrateData | 0x8000
BurstIo | 0x10000
RetrigMode | 0x20000
NonStreamedIO | 0x40000
ADCClockTrig | 0x80000
ADCClock | 0x100000
HighResRate | 0x200000

Remark: The above values may be combined using a bitwise OR operation.