Lists all register names to load the count to.

class pyulwin.enums.CounterRegister

Member | Value
ALARM1CHIP1 | 201
ALARM1CHIP2 | 301
ALARM1CHIP3 | 401
ALARM1CHIP4 | 501
ALARM2CHIP1 | 202
ALARM2CHIP2 | 302
ALARM2CHIP3 | 402
ALARM2CHIP4 | 502
COUNT1 | 601
COUNT2 | 602
COUNT3 | 603
COUNT4 | 604
HOLDREG1 | 101
HOLDREG10 | 110
HOLDREG11 | 111
HOLDREG12 | 112
HOLDREG13 | 113
HOLDREG14 | 114
HOLDREG15 | 115
HOLDREG16 | 116
HOLDREG17 | 117
HOLDREG18 | 118
HOLDREG19 | 119
HOLDREG2 | 102
HOLDREG20 | 120
HOLDREG3 | 103
HOLDREG4 | 104
HOLDREG5 | 105
HOLDREG6 | 106
HOLDREG7 | 107
HOLDREG8 | 108
HOLDREG9 | 109
LOADREG0 | 0
LOADREG1 | 1
LOADREG10 | 10
LOADREG11 | 11
LOADREG12 | 12
LOADREG13 | 13
LOADREG14 | 14
LOADREG15 | 15
LOADREG16 | 16
LOADREG17 | 17
LOADREG18 | 18
LOADREG19 | 19
LOADREG2 | 2
LOADREG20 | 20
LOADREG3 | 3
LOADREG4 | 4
LOADREG5 | 5
LOADREG6 | 6
LOADREG7 | 7
LOADREG8 | 8
LOADREG9 | 9
MAXLIMITREG0 | 1000
MAXLIMITREG1 | 1001
MAXLIMITREG2 | 1002
MAXLIMITREG3 | 1003
MAXLIMITREG4 | 1004
MAXLIMITREG5 | 1005
MAXLIMITREG6 | 1006
MAXLIMITREG7 | 1007
MINLIMITREG0 | 900
MINLIMITREG1 | 901
MINLIMITREG2 | 902
MINLIMITREG3 | 903
MINLIMITREG4 | 904
MINLIMITREG5 | 905
MINLIMITREG6 | 906
MINLIMITREG7 | 907
OUTPUTVAL0REG0 | 1100
OUTPUTVAL0REG1 | 1101
OUTPUTVAL0REG2 | 1102
OUTPUTVAL0REG3 | 1103
OUTPUTVAL0REG4 | 1104
OUTPUTVAL0REG5 | 1105
OUTPUTVAL0REG6 | 1106
OUTPUTVAL0REG7 | 1107
OUTPUTVAL1REG0 | 1200
OUTPUTVAL1REG1 | 1201
OUTPUTVAL1REG2 | 1202
OUTPUTVAL1REG3 | 1203
OUTPUTVAL1REG4 | 1204
OUTPUTVAL1REG5 | 1205
OUTPUTVAL1REG6 | 1206
OUTPUTVAL1REG7 | 1207
PRESCALER1 | 801
PRESCALER2 | 802
PRESCALER3 | 803
PRESCALER4 | 804
PRESET1 | 701
PRESET2 | 702
PRESET3 | 703
PRESET4 | 704