List all options for specifying the counter mode.

public enum MccDaq.CounterMode

Member | Value
Bit16 | 0
CountDownOff | 0
DecrementOff | 0
EncoderModeBit16 | 0
EncoderModeX1 | 0
GatingOff | 0
LatchOnSOS | 0
OutputInitialStateLow | 0
PeriodModeBit16 | 0
PeriodModeX1 | 0
PulseWidthModeBit16 | 0
Rollover | 0
TimingModeBit16 | 0
ClearOnRead | 0x1
EncoderModeX2 | 0x1
PeriodModeX10 | 0x1
StopAtMax | 0x2
EncoderModeX4 | 0x2
PeriodModeX100 | 0x2
PeriodModeX1000 | 0x3
Bit32 | 0x4
EncoderModeBit32 | 0x4
PeriodModeBit32 | 0x4
PulseWidthModeBit32 | 0x4
TimingModeBit32 | 0x4
LatchOnMap | 0x8
LatchOnZ | 0x8
EncoderModeLatchOnZ | 0x8
GatingOn | 0x10
PeriodModeGatingOn | 0x10
PulseWidthModeGatingOn | 0x10
DecrementOn | 0x20
ClearOnZOn | 0x20
EncoderModeClearOnZOn | 0x20
Period | 0x200
PulseWidth | 0x300
Timing | 0x400
Encoder | 0x500
UpDownOn | 0x1000
RangeLimitOn | 0x2000
EncoderModeRangeLimitOn | 0x2000
EncoderModeNoRecycleOn | 0x4000
EncoderModeModuloNOn | 0x8000
Bit48 | 0x10000
EncoderModeBit48 | 0x10000
PeriodModeBit48 | 0x10000
PulseWidthModeBit48 | 0x10000
TimingModeBit48 | 0x10000
CountDownOn | 0x10000
InvertGate | 0x20000
GateControlDir | 0x40000
GateClearsCtr | 0x80000
GateTrigSrc | 0x100000
OutputOn | 0x200000
OutputInitialStateHigh | 0x400000