Lists the available options for paced input/output scan functions.

class pyulwin.enums.ScanOptions

Member | Hex Value
ADCCLOCK | 1048576
ADCCLOCKTRIG | 524288
BACKGROUND | 1
BLOCKIO | 96
BURSTIO | 65536
BURSTMODE | 4096
BYTEXFER | 0
CALIBRATEDATA | 0
CONTINUOUS | 2
CONVERTDATA | 8
CTR16BIT | 0
CTR32BIT | 256
CTR48BIT | 512
CTR64BIT | 1024
DEFAULTIO | 0
DMAIO | 64
DWORDXFER | 512
EXTCLOCK | 4
EXTTRIGGER | 16384
FOREGROUND | 0
HIGHRESRATE | 2097152
INDIVIDUAL | 0
NOCALIBRATEDATA | 32768
NOCLEAR | 2048
NOCONVERTDATA | 0
NONSTREAMEDIO | 262144
RES_BLOCK_IO | 1073741824
RETRIGMODE | 131072
SCALEDATA | 16
SHUNTCAL | 4194304
SIMULTANEOUS | 512
SINGLEEXEC | 0
SINGLEIO | 32
TIMED | 0
WORDXFER | 256

Remark: These values may be combined using a bitwise OR operation.